**探头参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **探头名称** | **数量** | **核心参数** |
| 凸阵探头 | 壹把 | 频率1-5 MHz （飞利浦彩色超声诊断系统EPIQ 5适用）单晶体探头，最大探测深度≧160mm，侧向分辨力≦3mm，轴向分辨力≦2mm； |
| 相控阵探头 | 壹把 | 频率1-5 MHz （飞利浦彩色超声诊断系统IE33适用）单晶体探头，最大探测深度≧140mm，侧向分辨力≦3mm，轴向分辨力≦2mm； |
| 浅表探头 | 壹把 | 频率3-11 MHz（飞利浦彩色超声诊断系统IE33适用），最大探测深度≧50mm，侧向分辨力≦2mm，轴向分辨力≦1mm； |
| 凸阵探头 | 壹把 | 频率1-5 MHz（飞利浦彩色超声诊断系统IU22适用）单晶体探头，最大探测深度≧160mm，侧向分辨力≦3mm，轴向分辨力≦2mm； |
| 浅表探头 | 壹把 | 频率5-12MHz（飞利浦彩色超声诊断系统IU22适用），最大探测深度≧50mm，侧向分辨力≦2mm，轴向分辨力≦1mm； |