|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **招标技术参数** |
|  | 提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准 |
|  | 焦点数量：≥3个 |
|  | 焦点尺寸（IEC 336/1993）：0.3,0.6,1.0 |
|  | 阳极标称输入功率112.9KW(大焦点）55.8KW(中焦点）20.0KW(小焦点） |
|  | 最大阳极热容量≥2740kJ(3.7MHU) |
|  | 相对于参考轴的靶角度11度25分 |
|  | 阳极旋转（阳极驱动频率）130Hz +0Hz/-10Hz（7800rpm+0rpm/-600rpm） |
|  | 防震铝材管套，内衬铅以减小辐射泄漏，装备压力和温度安全开关 |
|  | 投标人需提供球管中华人民共和国医疗器械注册证书 |
|  | 球管安装校验由原厂或原厂授权工程师完成（提供至少2份当年在职工程师认证复印件） |
|  | 经营范围必须包含医疗设备维修服务项目 |
|  | 提供球管的进口报关单 |
|  | 投标人需提供医疗器械维修ISO9001及ISO13485认证证书 |